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I když zásadní vývoj (DOS) PC FANDu je již ukončen, ukazuje se, že z důvodů prodloužení životnosti stávajících aplikací je možno i nutno provést celou řadu úprav nebo oprav, jejichž výsledkem jsou často i zajímavé možnosti rozšíření stávající funkčnosti. Vytrvalí příznivci PC FANDu se tak dočkali nové verze svého oblíbeného programu, která ponese označení 4.2.
Před popisem novinek, který se může zdát skromný, je třeba upozornit na to, že nejvyšší prioritou při zásazích do zdrojového kódu bylo zachovat stávající provozní stabilitu a nezvýšit citelně paměťové nároky. To je základní požadavek aktivních autorských týmů větších PC FANDovských apli- k.i< i. I >iky několika opravám starých chyb by měla být verze 4.2 ještě stabil- nriflí ni1/' starší verze.
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I >.il*'.iin důležitým cílem bylo dodržení termínu distribuce nové verze zhruba v polovině roku I '>')‘> (červenec - srpen), neboť některé novinky se týkají i roku 2000, který jistě nejde odložit a většina autorů na něj chce býti včas připravena.
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[bookmark: bookmark2]Úpravy k roku 2000
· Pro aplikaci lze přiřazením today: =číselnýVyraz;
změnit interní implicitní datum, které se zohledňuje ve všech interních i explicitních použitích funkce today. Tímto přiřazením lze pro aplikaci PC FANDu „totálně" vyřešit případný problém s chybnými výsledky systémové funkce today na daném PC.
Přiřazením today: = 0;
se aplikace vrátí k načítání systémové hodnoty today.
Poznámky:
Původně doporučovaný způsob pomocí uživatelské funkce (kapitola D) MyToday (ALIS MAIL 1/98) není kompletní řešení, neboť tímto způsobem nelze postihnout interní použití funkce Today samotným PC FANDem, což je podstatné např. při editaci datumových údajů.
Pomocí tohoto přiřazení lze úlohu koncipovat jako naprosto nezávislou na hardwarových/systémových hodinách. Stačí při vstupu do úlohy nechat obsluhu potvrdit a případně opravit aktuální datum.
Rovněž lze takto velmi efektivně řešit změnu „fakturačního/účetního" datumu bez nutnosti změny systémového datumu v PC.
Toto přiřazení nemá vliv na aktuální čas - CURRTIME - který se čte vždy ze systémových hodin.
[bookmark: bookmark3]Pozor/
PC FAND přirazenou hodnotu nijak nekontroluje ani neupravuje. Pokud tato hodnota není celé číslo, vrací potom funkce TODAY přesně to, co bylo zadáno a mohlo by dojít k nežádoucímu posunu časových údajů. Např. po přiřazení proměnná: = TODAY + CURRTIME; může být v proměnné uložený čas jiný než původně byl podle CURRTIME. Není vyloučeno ani přetečení do dalšího dne. Konkrétně: předpokládejme aktuální čas 9:45 (currtíme) a tuto proceduru
var r:real; begin
today:= 1.1.1999 + 20:00; r:= today + currtime;
message(strdate(r,'DD.MM.YYYY hh:mm')); end;
MťMIťU IIUW/lťR ťťl/ť *#.Z
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ťremea novinek verze 4.z

Tato procedura vypíše datum a čas 02.01.1999 05:45 !!!
#

#

#

· Dále jde vesměs o výskyty datumu v „krátkém" formátu DD.MM.YY v některých výpisech, kde je autor aplikace nemůže (jednoduše nebo vůbec) ovlivnit. Jelikož by datumy v roce 2000 (DD.MM.00) působily na obsluhu podivně, byly prodlouženy na plný formát DD.MM.YYYY i za cenu možných problémů z prodloužení informace. Jde o tyto výskyty:
Příkaz EDIT, parametr HEAD
Povoluje masku pro datum	.	.	, to znamená formát datumu DD.MM.YYYY. Původní maska	.	.	pro formát DD.MM.YY
platí dále. Implicitní HEAD-line editoru nyní obsahuje datum v plném formátu.
· autorcportu se do hlavičky nasazuje datum v plném tvaru.
· příkazu HEADUNE se použije datum v plném tvaru. Od verze 4.2 je krátký formát datumu v tomto příkazu nepřístupný. V případě nutnosti si lze samozřejmě pomoci např. funkcí STRDATE.
Tečkové příkazy .he, .fo nyní povolují i plnou masku	.	.	
(DD.MM.YYYY) pro datum. Podobně jako pro parametr HEAD platí původní maska	.	.	pro formát DD.MM.YY dále.
Údaj TimeStamp souboru JournalOf má nyní masku DD.MM.YYYY hh:mm:ss.
Z toho může vzniknout nekompatibilita se staršími verzemi v případě, že v úloze máme formulář pro žurnál nějakého souboru.
[bookmark: bookmark4]Úprava měření času
Dříve se měření času provádělo podle délky trvání instrukcí - což je např. pod Windows již naprosto nepřesné (přidělování času procesoru jádrem Windows), nehledě k neustálému zvyšování výkonu (urychlování) procesorů. Nyní se měří podle interních hodin. Důsledek - minimální měřená jednotka je jedna CPU (0.0182 sec).
Pozor na příkaz DELAY (PočetTisícin), minimální měřená doba je DELAY(50), stejná hodnota představuje i přesnost měření doby čekání.
· souvislosti s tím byla upravena doba trvání příkazu BEEP na 6 CPU, což platí i pro interní použití tohoto příkazu, např v hláškách PC FANDu (MESS- AGE).
[bookmark: bookmark5]Tisk přes „logický" port
Zatím PC FAND tisknul „přímo" na paralelní port, to znamená pomocí přerušení BIOSu 17H. To má výhodu v lepší komunikaci s tiskárnou, např. je možno testovat připojení a stav tiskárny. Tento postup však v některých situacích, například pod Windows, přináší možnost problémů z důvodů kolizí na paralelních portech. Další slabinou tohoto způsobu tisku je možnost použití pouze pro porty LPT1, LPT2 a LPT3, ale pod Windows 95/98 lze použít i porty LPT4-9.
Proto byla do PC FANDu zabudována možnost tisku přes tzv. „logický" port, což znamená, že PC FAND zasílá výstup do souboru se jménem LPTx, jehož přesměrování na tiskárnu je již realizováno operačním systémem (DOS, Windows, síťový klient). Mechanismus tisku je pak podobný použití příkazu COPYFILE('pr inter.txt','LPT1');
Nastavení:	Tisk na logický port se použije při nastavení timeout=254 pro danou
tiskárnu ve FANDINST - Tiskárny. Zároveň byla odstraněna blokace na zadání portu LPT4 a výše. Podrobněji v kapitole o programu FANDINST.
Poznámka:	je dobré si uvědomit, že z důvodů omezené možnosti komunikace s tiskár
nou se poněkud mění chování PC FANDu při tisku. Tečkové příkazy ,ff,.nm ztrácí částečně svůj význam, protože nemá smysl zobrazovat hlášení
o	(ne)připojení tiskárny, neboť PC FAND nemůže připojení testovat.
Možnosti použití: Tento způsob tisku můžeme použít na libovolný typ tiskárny, připojené přímo k PC nebo i přes síť. V praxi se osvědčil hlavně při tisku pod Windows na tzv. GDI- tiskárny, to jest tiskárny, které „neumí" samy tisk z DOSu. Ten pak musí realizovat Win-driver pro tuto tiskárnu. Další souvislosti v kapitole „Poznatky z provozu aplikací pod Windows".
[bookmark: bookmark6]Podpora Tiskového manažeru pro PC FAND	
Tiskovým manažerem zde rozumíme program „Tiskový manažer pro PC FAND" firmy MSL-software Štefan Lauko. Tento program distribuuje firma ALIS. Tiskový manažer je program pro platformu WIN32, to jest Windows 95/98/NT, který převádí tisk z tiskového souboru PC FANDu do tiskového formátu Windows, což umožňuje jeho tisk přes standardní služby Windows na libovolnou instalovanou tiskárnu nebo fax. Nelze vyloučit, že mezi uživateli se mohou vyskytovat jiné obdobné produkty.
Tiskový manažer (dále jen TM) podporuje celou řadu funkcí, které jsou při přímém tisku z PC FANDu nedostupné. K TM existuje samostatná dokumentace, demoverze je dostupná na WEBu www.aiis.cz. Zkušenosti z praxe jsou velmi dobré. Jelikož je formát textového souboru PC FANDu již několik verzí bez podstatných změn, je možno TM nasadit i se staršími verzemi
PC FANDu. Výhrady jsou jen k uživatelské snadnosti ovládáni ale je třeba počítal s poněkud delší dobou tisku přímo z PC FANDu, zvláště u delších
sestav.
Možné varianty spolupráce TM a předchozích verzí PC FANDu:
· Pokud autor upraví aplikaci, lze dosáhnout toho, že i tisk přes manažer se vyvolá klávesou <F6>, ovšem musí v aplikaci upravit všechny reporty. Ani tímto způsobem se ovšem nedostane např. na automatické sestavy (F6-Opis,...).
· Pokud není aplikace upravena, jsou v zásadě možné dvě varianty.
1. TM zpracuje přímo soubor PRINTER.TXT.
Tato varianta je nepříjemná tím, že TM převede a nabídne k tisku všechny sestavy, i ty které si uživatel chtěl jen prohlédnout.
2. TM zpracuje kopii souboru PRINTER.TXT.
Tuto kopii můžeme vytvořit např. příkazovým (BAT) souborem, který spouštíme pomocí ikony na pracovní ploše Windows. To znamená, že uživatel musí místo tisku klávesou <F6> většinou provést nějaký sled kroků, aby docílil tisku přes manažer. To může při častém tisku nebo méně zkušenému uživateli vadit, i když jinak je k tomuto způsobu práce systém Windows jako stvořený. Druhý způsob se zdá vhodnější.
Aby mohl uživatel tisknout přes manažer jak je zvyklý klávesou <F6>, resp. <CtrlF6>, je ve verzi PC FANDu 4.2 možno zaslání tiskového souboru pro manažer, stejně jako samotné volání manažeru instalovat jako speciální typ tiskárny vhodným nastavením programu FANDINST. Takže tisk přes manažer se bude z hlediska obsluhy provádět standardně jako na jakoukoliv jinou tiskárnu, aniž by autor aplikace musel zasahovat do úlohy. Konečné použití mechanismu podpory bude zřejmě širší, než jen pro tento konkrétní tiskový manažer. Například lze místo tiskového manažeru vyvolat program TXTNARTF.
Podpora pro manažer se nastavuje ve FANDINST - tiskárny - nastavením timeout = 253. Pro další nastavení jsou použity sekvence reset, délka strany a ukonč.řetězec, které jsou ovšem při zadání timeout=253 přejmenovány:
· [bookmark: bookmark7]Název kopie(reset) = NázevSouboru
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Přehled novinek verze 4.2

Po stisku F6 z text.editoru FANDu dojde ke zkopírování souboru (PRINTER.TXT) do souboru NázevSouboru. Uvádí se včetně cesty. Jméno souboru může obsahovat speciální znak '#', který bude nahrazen pořadovým číslem 0,...,99 (cyklicky). Číslování souborů je vhodné použít při možnosti rychlého sledu několika tisků za sebou. To jest situace, kdy dříve než Tiskový manažer stačí zpracovat jeden soubor, již přijde od PC FANDu další.
#

#

#

· [bookmark: bookmark8]Název programu(délka strany)
Pokud je tento parametr uveden, provede se po předchozí akci (zkopírování tisk. souboru) spuštění daného programu. Jde o podporu jednorázového spuštění tisk. manažeru či jiného tiskového programu.
· [bookmark: bookmark9]Parametry programu(ukonč.řetčzec)
Parametry pro spuštěný program. Pokud je zde použit speciální znak je nahrazen cílovým názvem tisk. souboru po zkopírování.
Poznámka:	Použití stávajících parametrů tiskárny (ESC-sekvencí) pro podporu tiskového
manažeru je z toho důvodu, aby binární struktura souboru FAND.CFC zůstala (kromě čísla verze) stejná, jako pro verzi PC FANDu 4.1. Program FAN- DINST.EXE je upraven tak, aby tato skutečnost při zadání parametrů nijak nevadila. Usnadní to však převod úloh, které nějakým způsobem se souborem FAND.CFC manipulují (FANDINST.RDB).
[bookmark: bookmark10]Přikaž RESTORE
Při obnovování souborů nyní zruší ty soubory, které se obnovily s nulovou délkou. Soubory obnovené s nulovou délkou vadily při přechodu z nesíťové verze při vytvoření zálohy (příkaz BACKUP) na síťovou verzi aplikace při obnovení (příkaz RESTORE) z této zálohy.
[bookmark: bookmark11]Příkaz MENU(loop/bar)
Byla odstraněna kontrola kompilátoru na počet položek v menu, který je omezen na 24 položek. Při překladu nejsou známy hodnoty logických výrazů, které podmiňují jednotlivé volby menu, takže nelze stanovit skutečný počet aktivních voleb, kontrola byla tedy příliš „tvrdá", neboť byl omezen počet všech voleb, bez ohledu na podmínky. Nyní se vyvolá případné chybové hlášení až při běhu aplikace podle aktuálních podmínek vyhodnocení voleb menu.
[bookmark: bookmark12]Další změny
· Oprava nedostatečné syntaktické kontroly zápisu exit procedury v uživatelském pohledu. Parametrem procedury již nemůže být údaj souboru (je přístupný přes record-proměnnou). Použití tohoto zápisu mohlo vést k zabloudění programu při překladu, nyní je hlášena syntaktická chyba.
· Autoreport chybných vět nyní vypisuje kromě celkového počtu vět i počet chybných vět.
· Při zadávání číselných údajů s desetinami je možno kromě desetinné tečky použít i desetinou čárku. Tím by se mělo usnadnit používání českých klávesnic, které na numerické klávesnici generují místo tečky čárku.
[bookmark: bookmark13]Program FANDINST.EXE
Tiskárny
Před vstupem do parametrů vybrané tiskárny se zobrazí menu pro výběr způsobu tisku.
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· Standardní (LPT1-3)
Stejný způsob tisku jako ve starších verzích PC FANDu, do 4.1.
· Přes "logický" port (dos.LPT1-9)
Nová varianta tisku, kromě hodnoty „timeout" se ostatní parametry shodují se standardním tiskem. Podrobnější popis v samostatné kapitole.
· Náhradní tisk (manažer)
Místo tisku přímo z PC FANDu se provede určitý sled operací, specifikovaných pomocí dalších parametrů. Mechanismus těchto operací umožňuje podporu nejen Tiskového manažeru, ale bude zřejmě použitelný i obecněji. Podrobnosti jsou uvedeny v samostané kapitole.
Poznámka:	Při změně způsobu tisku na „Náhradní" nebo opačně se mohou v paramet
rech „reset" „délka strany" a „ukonč.řetězec", ..., které se pro jednotlivé způsoby tisku překrývají, objevit “podivné" znaky. Ty vznikají odlišnou interpretací informací, uložených v parametrech. Pro náhradní tisk se intepretují jako řetězce znaků (string), pro ostatní způsoby tisku se interpretují v hexadecimální podobě.
[image: ]

O	problematice roku 2000 ve vztahu k PC FANDu bylo již uvedeno několik článků ve zpravodaji ALIS MAIL, aktuální informace je možno nalézt na WEBu www.alis.cz. Problém roku 2000 nekonči ani úspěšným nástupem prvních dní/měsíců roku 2000, neboť i v několika prvních letech 21. století budeme často zadávat datumy 19.., například datum narození. Lze předpokládat, že i v upravených aplikacích se bude občas z důvodu úspory místa vyskytovat datum v krátkém tvaru DD.MM.YY. Verze PC FANDu 4.2 vyřešila i poslední, v podstatě kosmetické problémy okolo zpracování roku 2000.
<
«	Nejprve se podívejme, jak si na tom stojí PC FAND z hlediska základních
^	atributů problému roku 2000.
· databázovém programu je obecně nejdůležitějším faktorem způsob interního uložení datového typu DATUM. Z tohoto pohledu problém roku
2000 v PC FANDu v podstatě neexistuje, neboť ukládá datum jako pořadové číslo dne od počátku našeho letopočtu. Datumová aritmetika PC FANDu končí až datem 31.12.9999. Rok 2000 tedy není nijak významný.
Dalším atributem je chápání roku 2000 jako přestupného, což znamená, že se musí správně interpretovat datum 29.2.2000.1 toto jev PC FANDu splněno.
Potíže mohou vznikat ze dvou důvodů:
· I když je interně datum vždy kompletní, často byly a asi i budou v agendách, to jest v obrazovkových formulářích a tiskových sestavách, datumy zadávány, zobrazovány a vypisovány v krátkém tvaru DD.MM.YY (obecně ...YY). Uživatel tedy nemusí mít jistotu, které století vlastně ten který datum „skrývá", případně je otázka, jak datum do krátké masky zadat a zároveň mít jistotu o zadaném století.
· Aplikace přebírají aktuální datum z počítače, na kterém jsou spuštěny. Tyto počítače mohou být a také často jsou velmi staré, přičemž ani nové „stroje" mnohdy nevyhovují v tomto směru všem kritériím.
i	Oba tyto zdroje možných problémů se často kombinují s požadavkem na
jednoduchost zadání datumu, automatické doplnění neúplné informace apod. Tyto záležitosti již byly řešeny i ve starších verzích PC FANDu. Uveďme krátký přehled:
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Konfigurace tiskáren

· Správný převod krátkého tvaru datumu na plný je aktuální zejména při zadání obsluhou v datovém editoru a případně ve funkci PROMPT. Programátorské výskyty ve funkcích VALDATE a datumových konstantách v programu je možno omezit nebo zcela vyloučit. Od verze PC FANDu 3.3 byla do PC FANDu zavedena nová instalační konstanta „Posun implicitního století", která toto řeší. Podrobný popis fungování je uveden v uživatelské příručce. Zde jen dodejme, že tento způsob práce s datu-
#

#

#

mem vytváří jakési „okno" pro konverzi datumů do správného století. Tento postup je při řešení problému roku 2000 obecně známý. Připomeňme, že „okno" vytvářené naší instalační konstantou se dynamicky posunuje, není tvrdě zadané na roky od - do. Toto řešení má ovšem svoje slabiny. Například samo o sobě nedostačuje, pokud je v aplikaci několik různých datumových údajů, které mají různé a neslučitelné požadavky na dosazení století. V takové situaci lze jen doporučit plné masky pro datum.
· Při důsledném použití plných masek pro datum jsou uživatelé ovšem obtěžováni nutností stále dokola i v rámci jasného datumového kontextu zadávat plný rok, což je spousta úhozů na klávesnici. Od PC FANDu 4.1 je možno i do plné datumové masky zadat krátký tvar datumu ...YY, který se okamžitě podle pravidel „Implicitního století" převede na plný tvar a takto zobrazí.
· Pro programátory je důležité pohodlí při formátování výpisů datumu. Od verze PC FANDu 4.1 je v kapitole R povolena maska pro plné datum 	.	.	. Datumová konstanta v plném tvaru je povolena od
verze PC FANDu 4.0. V nižších verzích je nutno použít datumové funkce STRDATE, příp. VALDATE.
· Ohledně návaznosti na operační systém a potažmo hardware počítače (RTC) provedla konečný průlom verze PC FANDu 4.2 povolením přiřazení today: =iíslo. Podrobnosti viz. samostatná kapitola výše.
[bookmark: bookmark14]Pozor na převody dat do/z textových souborů
Příkazem COPYFILE lze provádět převod datového souboru do textového formátu VAR nebo FIX. Zde je dobré dát si pozor na to, že údaje typu D se převádějí z/do textového formátu podle masky, uvedené v definici.
Implicitně tedy podle krátkého tvaru DD.MM.YY. Tyto převody se často provádějí z různých manipulačních důvodů, třeba změna kódování diakritiky, kdy se datumovým údajům nevěnuje pozornost. Pokud bychom pak například v roce 2000 převáděli data z roku 19xy, mohlo by dojít k převedení datumů z roku 19xy na 20xy. Záleží na maskách a nastavení konstanty „Posun implicitního století".
[image: ]

Tisk z aplikací PC FANDu je nejčastějším námětem hotline PC FANDu. I když je tisk z PC FANDu v podstatě velmi jednoduchý a na tiskárnu klade minimální nároky, dochází v důsledku nezměrné fantazie vývojářů nových tiskáren k různým problémům. Postupem času se i díky zkušenostem spolupracujících firem vykrystalizovaly v podstatě 4 základní řady sekvencí. Tyto řady jsou stanoveny podle ovládacího jazyka - modu tiskárny.
[bookmark: bookmark15]Ovládací jazyky tiskáren
Ovládací jazyk (mod) specifikuje interface mezi programem a tiskárnou.
· současné době používají výrobci tiskáren tři typy ovládacího jazyka:
· [bookmark: bookmark16]EPSON
Alternativní název je mod ESC/P nebo ESC/P2 (mod ESC/P2 obsahuje sekvenci pro nastavení kódové stránky Latin 2). Používá se u jehličkových a některých inkoustových tiskáren (Canon BJ). Takové tiskárny bývají často označeny jako kompatibilní s nějakou známou tiskárnou, např. EPSON FX-1070 compatible apod.
· [bookmark: bookmark17]IBM-proprinter
Nejčastěji jako alternativní jazyk k nějakému základnímu. Například tiskárny Canon používají tzv. mod BJ, který je s IBM-proprinter kompatibilní. Vadou je, že tento jazyk neobsahuje všechny základní ESC sekvence, které PC FAND využívá, konkrétně sekvenci pro kurzívu (/'W).
· PCL, kde rozlišujeme úroveň PCL3 a PCL5. Používá se především u laserových tiskáren (PCL5) a u inkoustových HP DJxyz tiskáren (PCL3). Vyskytují se i další varianty (úrovně) jazyka PCL, ale rozdíly se již netýkají sekvencí, používaných při tisku z PC FANDu. Tiskárny s jazykem PCL bývají označovány jako kompatibilní s nějakým známým typem laserové tiskárny, např. HP LJ II+ apod.
Při stanovení, jak z PC FANDu instalovat danou tiskárnu je technologie tisku (jehličková,laserová, inkoustová, LED) jen základní orientační informace. Rozhoduje, jaký ovládací jazyk tiskárna podporuje, mnoho tiskáren podporuje i více než jeden.
Ze základních řad v distribuci verze PC FANDu 4.2 je možno vycházet při konfiguraci libovolného typu tiskárny - starého i nového. Tyto zkušenosti lze samozřejmě aplikovat i na starší verze PC FANDu. Případné známé odchylky konkrétních typů tiskáren jsou zveřejněny na firemním WEBu www.alis.cz.
	Parametr
	Hod
	noty

	Tis kárná:
	EPS - lat
	IBM - lat
	DJ-PCL3
	LJ-PCL5

	Typ:
	M
	M
	L
	L

	Kód:
	
	
	
	

	Číslo portu:
	1
	1
	1
	1

	t imeout(sec) :
	255
	255
	255
	255

	AS Podtržení zap:
	1B2D01
	1B2D01
	1B26643144
	1B26643044

	Podtržení vyp:
	1B2D00
	1B2D00
	1B266440
	1B266440

	AW Kurzíva zap:
	1B34
	
	1B28733153
	1B28733153

	Kurzíva vyp:
	1B35
	
	1B28733053
	1B28733053

	AQ Široký zap:
	1B5701
	1B5701
	1B28733548
	1B28733548

	Široký vyp:
	1B5700
	1B5700
	1B2873313048
	1B2873313048

	AD Dvoj itý zap:
	1B47
	1B47
	1B28733342
	1B28733542

	Dvojitý vyp:
	1B48
	1B48
	1B28733042
	1B28733042

	AB Mastný zap:
	1B45
	1B45
	1B28733342
	1B28733342

	Mastný vyp:
	1B46
	1B46
	1B28733342
	1B28733042

	AE Zhuštěný zap:
	OF
	OF
	1B2873313748
	1B2873313848

	Zhuštěný vyp:
	12
	12
	1B2 8733130 4 8
	1B2773313048

	A A Elitě zap:
	1B4D
	1B3A
	1B266B313048
	1B266B313048

	Elitě vyp:
	1B50
	12
	1B266B313248
	1B266B313248

	Reset tiskárny:
	1B2874030001
0A001B7401
	1B5B54040000
000354
	1B451B266C32
366131451B28
3137551B2873
30703354
	1B451B266C32
366131451B28
3137551B2873
307034303939
54

	Délka strany:
	1B43
	1B43
	
	

	UK.řetězec/Laser:
	
	
	
	

	Odsazení zleva:
	1B6C
	
	1B2661
	1B2661

	Uk.odsaz.zleva:
	
	
	4C
	4C

	A X U ž i v . 1 zap:
	1B6801
	
	
	

	Uživ.l vyp:
	1B6800
	
	
	

	AV Uživ.2 zap:
	1B6802
	
	
	

	Uživ.2 vyp:
	1B6800
	
	
	

	AT Uživ . 3 zap:
	1B30
	1B30
	1B266C384 4
	1B266C3844

	Uživ.3 vyp:
	1B32
	1B32
	1B266C3644
	1B266C3644

	Řádkování n/72" :
	1B41
	
	
	

	Řádkování n/216":
	1B33
	
	
	

	Gr.hustota 60 :
	1B4B
	
	1B2A74373552
	1B2A74373552

	Gr. hustota 120:
	1B59
	
	1B2A7431353052
	1B2A7431353052

	Gr.hustota 2 4 0:
	1B5A
	
	1B2A7433303052
	1B2A7433303052

	Nastavení barev:
	2828432929
	
	
	

	Závěr.sekvence:
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[bookmark: bookmark18]Základní typy tiskáren pro FANDINST
· [bookmark: bookmark19]EPS-lat
Pro tiskárny s jazykem EPSON. Z tohoto typu jsou odvozeny řady sekvencí EPS-kam (pro tiskárny s podporou kódování Kamenických) a EPS- bez (pro tiskárny bez podpory diakritiky). Tyto odvozené řady se od základní řady liší pouze v nastavení sekvence RESET (odstraní se sekvence pro nastavení Latin 2) a případně v překódování.
· [bookmark: bookmark20]IBM-iat
Pro tiskárny s ovládacím jazykem IBM-Proprinter. Podobně jako pro EPS- lat lze i zde odvodit řady sekvencí pro IBM-kam, IBM-bez jen úpravou RESETu.
· [bookmark: bookmark21]DJ-PCL3
Pro tiskárny s jazykem PCL 3, většinou jde o inkoustové tiskárny HP DJ, některé starší laserové a kompatibilní, s podporou kódování Latin 2.
· [bookmark: bookmark22]LI-PCL5
Pro tiskárny s jazykem PCL 5 (nebo vyšší úroveň PCL 6 ...).Většinou jde
o	laserové tiskárny.
Poznámka:	V distribuci verze PC FANDu 4.1 a 4.2 je přednastaveno kódování Latin 2,
starší verze mají přednastaveno kódování Kamenických. Takže při aplikaci sekvencí z výše uvedené tabulky, zvláště pak do jiných verzí PC FANDu je třeba si ověřit použité kódování v dané aplikaci. Podle toho je nutno nastavit zvláště parametr „Kod (K^KN^K.LN,)", samozřejmě také ve vztahu k použitému kódování diakritiky na tiskárně.
Klíčem ke správné instalaci tiskárny pro tisk z PC FANDu je správný výběr základní řady ESC sekvencí podle ovládacího jazyka tiskárny. Náhodné zkoušení všech možností vede jen k náhodným výsledkům, které často fungují jen shodou okolností. Lépe je pochopit několik základních principů tisku a pracovat cíleně. Pokud se povede vybrat správnou základní sadu, bývá případný další problém již jen v nastavení parametru RESET.
[bookmark: bookmark23]Parametr RESET
Zde uložená ESC sekvence nebo častěji řada sekvencí se vyšle na tiskárnu vždy na začátku tisku. Proto se sem vkládají řídící sekvence tiskárny, které mají vliv na nastavení základních parametrů tisku jako je kódování, velikost papíru, typ písma apod.
Základní ESC-sekvence, která se do parametru RESET vkládá, je sekvence „Inicializace tiskárny". Tato řídící sekvence nastaví tiskárnu do výchozího stavu, což je potřebné zejména na síťových tiskárnách, kde se mohou střídat tisky z různých programů. Problematické bývá to, že výchozí stav může být různý podle typu tiskárny, typické je to hlavně pro tiskárny s jazykem PCL To je důvod pro to, že se do parametru RESET kromě inicializace tiskárny vkládájí ještě další sekvence, které přesněji specifikují nastavení, které je potřebné pro tisk z PC FANDu.
Na druhou stranu může být na škodu i sama sekvence pro inicializaci tiskárny. Např. pokud „shazuje" použitou podporu diakritiky na tiskárně. Zvláště to platí pro některté typy rezidentních programů. V tom případě se ponechá parametr RESET prázdný.
Pro lepší pochopení tabulky základních typů tiskáren uveďme přehled ESC sekvencí, které se v parametru RESET často používají.
Jazyk EPSON(ESP/P)
inicializace: 1B 40 nastavení levého okraje: 1B 6C n («=počet sloupců,binárně) nastavení režimu letter: 1B 78 01 (kvalitní písmo) nastaveni režimu draft: ib 78 o o
nastaveníLatin2:1B 28 74 03 oo oi oa oo ib 74 oi (pouze v protokolu ESC/P2)
Jazyk PCL
inicializace: IB 45 velikost papíru A4: IB 26 6C 32 36 41
(nezaměňovat s velikostí stránky) orientace - naležato: IB 26 6C 31 4F - nastojato: IB 26 6C 30 4F nastavení - Latin2: ib 28 31 37 55 - Kamenických: IB 28 31 38 55 horní okraj: IB 26 6C #..# 45
(#..# počet řádků, znakově) pevná rozteč mezi znaky: ib 28 73 30 50 písmo Courier (PCL3): ib 28 73 33 54 písmo Courier (PCL5): IB 28 73 34 30 39 39 54 zdroj papíru: IB 26 6C # 41
(#=1 .. horní zásobník (viz. např. Minolta PagePro), #= 3 .. podavač obálek)
IBM-Proprinter
nastavení Latin2: IB 5B 54 04 00 00 00 03 54
[bookmark: bookmark24]Poznámky
Pořadí příkazů jazyka PCL
U mnoha příkazů jazyka PCL je důležité pořadí, neboť vedlejším efektem některých příkazů je nastavení implicitních hodnot jiných příkazů.
Spojování příkazů jazyka PCL
Z důvodů úspory času a zkrácení délky příkazu je možno spojovat příkazy, které mají shodné dva následující znaky po ESC (1B). Připojení další sekvence je avizováno zvýšením hodnoty posledního znaku o 20h, ve znakovém vyjádření se místo velkého písmena použije malé. Toto spojení je využito v parametru RESET pro řady DJ-PCL3, LJ-PCL5. Pro příklad uvedeme poslední část parametru RESET pro řadu LJ-PCL5.
jde o spojení sekvencí pro nastavení pevné vzdálenosti mezi znaky 1B 28 73 30 50, znakově „Esc ( s O P" a sekvence pro nastavení písma Courier 1B 28 73 34 30 39 39 54, znakově „Esc ( s 4 0 9 9 T".
Výsledkem spojení je sekvence 1B 28 73 30 70 34 30 39 39 54, znakově „Esc ( s O p 4 0 9 9 T".
Změny velikosti písma v jazyce PCL
Pro nastavení velikosti písma se v jazyce PCL používá sekvence 1B 28 73 #..# 48 pro nastavení počtu znaků na palec, kde za # se dosadí počet znaků. Její aplikaci lze nalézt v sekvencích pro zhuštěné písmo (Ae), písmo elite (Aa) a široké písmo (Aq). Problém bývá v tom, že v jazyce PCL lze sice zadat libovolnou hodnotu, ale tiskárna to nemusí umět realizovat a zvolí trochu jiné písmo. Poměrně často chybí možnost 12 znaků na palec (písmo elite). Nastávají pak potíže s proporcemi v sestavách, s rámečky apod. Pro zachování správných proporcí se pak použije jiná sekvence, v případě písma elite např. sekvence pro nastavení rozteče mezi znaky 1B 26 6B #..# 48.
[bookmark: bookmark25]Příklady úprav parametru RESET pro některé tiskárny
Pro některé jehličkové nebo Canon B) v modu LQ:
1B401 B28740300010A001B7401, to jest oproti základní řadě EPS-lat je přidána sekvence „inicializace tiskárny" 1 B 40.
Epson LX-100
1 B401 B28740300010A001 B74011 B7800. Oproti předchozímu přidáno nastavení režimu „draft" 1B 74 01.
Epson LX 1050+
1 B28740300010A001 B74011 B52001 B36. Přidány sekvence 1 B 52 00 pro nastavení mezinárodní znakové sady USA (zajímavé při kódové stránce Latin2 !) a sekvence 1B 36 pro povolení tisku znaků s kódem 128-159.
Epson Stylus 1500
1 B401 B28740300010A001B74011 B7000. Přidána sekvence pro vypnutí proporcionálního písma 1 B 70 00.
Tiskárna Digital DECwriter
1B451B266C32366130451B283137551B2873307033541B28733151, oproti DJ-PCL3 se nastaví horní okraj na 0 řádků a na konec se připojí nastavení písma kvality draft 1 B 28 73 31 51.
HP Laserjet 6P/MP
113451 B266C32366131451 B28313755113287330703130683430393954. Do poslední spojené sekvence je vloženo nastavení rozteče písma 10 znaků na palec (1B 28 73) 31 30 68.
Minolta Page Pro 6
1 B451B266C316832366131451B283137551 B287330703430393954. Vložení sekvence pro horní zásobník papíru 1B 26 6C 31 68 (68 místo 48, protože je spojena s následující sekvencí).
[bookmark: bookmark26]Nastavení délky stránky	
Častým problémem při zakoupení nové tiskárny je problém stránkování. Většina novějších tiskáren již používá spíše jednotlivé listy papíru než nekonečný perforovaný papír. Zvláště to platí pro inkoustové a laserové tiskárny. Zde musíme počítat s tím, že tiskárna je z technických důvodů schopna vytisknout 60 až 65 standardních řádků na stranu, záleží na konkrétním modelu tiskárny. Podle toho musíme ve FANDINST, v sekci „Konstanty" nastavit parametry „Logická délka", např. 64 a parametr „ukončení strany" na hodnotu (72 - Logická délka), to jest v našem případě 8.
Z tohoto důvodu bylo původní implicitní nastavení zmíněných konstant ve starších verzích PC FANDu (69+3) nahrazeno hodnotami 64+8.
Součet 72 je důležitý z toho důvodu, že takto vypočtenou hodnotu chápe PC FAND jako fyzickou délku stránky (tečkový příkaz .pl). Pokud je jiná než 72 a PC FAND ji vyšle do tiskárny, může to u některých tiskáren vést k podivnému chování.
Nastavení fyzické délky stránky na jinou hodnotu než 72 provádějte jen výjimečně pro speciální typy sestav a papíru, např. poštovní poukázky, adresní štítky apod. Pokud si nejste jisti, zda vaše nastavení tiskárna správně interpretuje, lze doporučit parametr „Délka stránky" pro danou tiskárnu vyprázdnit, neuvádět žádnou sekvenci.

[bookmark: bookmark27]Poznatky z provozu # i
[image: ]0 .
[bookmark: bookmark28]Windows
[bookmark: bookmark29]Obecně pod Windows
Doporučujeme provozovat aplikace v kódování Latin2. S kódováním Kamenických jsou zbytečné potíže, neboť Windows neobsahuje fonty v tomto kódu pro podporu DOS-režimu okna. Ve Windows NT mohou být navíc
i potíže s klávesnicí, neboť podpora klávesnice pro DOS je zde zahrnuta přímo do systému a je opět pouze v kódování Latin2.
Pro přepínání celoobrazovkového (textového) režimu a zpracování v okně se používá kombinace kláves Alt-Enter.
Často se vyskytuje zpoždění při tisku na síťovou tiskárnu, případně tisk začne až po ukončení FAND-aplikace. Řešení jsou dvě:
1. Od verze PC FANDu 4.0 lze nastavit pro danou tiskárnu v programu FANDINST parametr timeout=255.
2. V systému Windows upravit soubor SYSTEM.INI takto: sekce [network] PrintBufTime=čís/o (např. 10)
sekce [ifsmgr] PrinfBufTime-stejné čísla
Bude tisknout po 10 sec. od zahájení tisku z PC FANDu.
[bookmark: bookmark30]Windows 3.x
Pod Windows 3.x nejsou závažnější problémy. Není již v praxi často používáno.
[bookmark: bookmark31]Windows 95
Z hlediska provozu PC FANDovských aplikací (zřejmě obecně i DOS-apli- kací) jde o zatím nejspolehlivější verzi, kde se vyskytuje minimum „podivných" stavů.
Některé parametry:
Konfigurace tiskáren

Příručku pro programátory

Po/natky / provosu aplikaci pod Windows

· V případě problémů při práci se soubory doporučujeme nastavení parametrů v Ovládacích panelech - Systém - Výkon - Systém souborů - Co dělat v nesnázích (Poradce při potížích). Není známo nějaké optimální nastavení jednotlivých parametrů, spíše v obecné rovině ani neexistuje.
#

#

#

Jde o to změnit podmínky, za nichž rozhoduje jádro Windows o přidělování priority a času jednotlivým procesům.
· Vlastnosti zástupce pro spouštěný DOS-program (na kliknutí pravým tlačítkem myši).
Záložka Paměť, nastavit Chráněná.
Záložka Různé, posuvník Rozpoznání nečinnosti, změnit polohu při bezdůvodném zpomalování / zastavování aplikace.
Windows 95 lze doporučit i jako vhodný typ klienta pro servery Novell, v praxi se oproti DOS-klientovi jeví jako rychlejší. V případě problémů je dobré si obstarat novější typ Win95-klienta pro Novell.
Pod některými variantami Windows 95 (česká lokalizace) dochází ke kolizi s šetřičem obrazovky (stmívačem) v PC FANDu. Doporučujeme FAND-šet- řič vypnout, FANDINST - konstanty - Interval zhasnutí obrazovky(sec) = 0.
[bookmark: bookmark32]Windows 98
Podobné zkušenosti jako s Windows 95, ovšem zatím „méně usazený".
[bookmark: bookmark33]Windows NT
Konfigurační soubory jsou pojmenovány CONFIG.NT a AUTOEXEC.NT a jsou umístěny v adresáři C:\WINNT\SYSTEM32. Při problémech s fonty v celoobrazovkovém režimu doporučujeme použít systémovou podporu národního prostředí pro obrazovku i klávesnici a podporu PC FANDu vypnout. To jest nastavit ve FANDINST - Monitor parametry:
Použít fonty FANDu = N
Monitor bez diakr. = N
· síti LAN lze Win NT doporučit(tolerovat) jako server, na stanicích se doporučuje spíše Win 95/98.
· této souvislosti je na místě připomenout, že nelze jasně říci, že PC FAND „nechodí" na nějaké verzi Windows nebo síti apod. Zde jde jen o určité pravděpodobnosti výskytu různých "podivných" událostí, jejichž důvodem je nejspíše široká variabilita jednotlivých instalací Windows. Těžko hledat dva počítače s totožnou instalací Windows, stejnými verzemi všech systémových knihoven apod. Nejpravděpodobnějším směrem, kam zaměřit pozornost při problémech, je kešování diskových operací. Podle zkušeností z praxe se zdá, že problémů je méně nebo nejsou vůbec, když technika tzv. „stíhá" vykonávat požadavky od aplikace, nemusí řešit žádné kolize. To je ale obecně známý způsob řešení problémů i s „čistými" Windows programy, často stačí přidat paměť a je po problémech.
[bookmark: bookmark34]Tisk pod Win 95/98/NT
Nejvíce problémů při provozu aplikace PC FANDu se vyskytuje při tisku. Při instalaci síťové tiskárny v ovládacích panelech Windows je třeba výslovně povolit tisk z DOSu. Implicitně není povolen. Pokud si tímto nastavením nejste jisti, je nejjednodušší tiskárnu odinstalovat a znova instalovat. Interně se zřejmě jedná o nastavení tzv. „zásuvky", čímž se ve Windows chápe přiřazení tiskárny nějakému portu LPTx.
Na pracovní ploše WIN volte Start - Nastavení - Tiskárny - vyberte příslušnou tiskárnu - Vlastnosti - Detaily - Nastavení zásuvky - vypnout přepínač Řadit úlohy systému DOS do fronty.
· programu FANDINST - tiskárny je vhodné nastavit timeout=0, nebo 255 (od verze FANDu 4.0). U verze FANDu 4.2 pak jsou možné i další hodnoty, které navazují na jiné způsoby tisku (logický port, tiskový manažer). Podrobněji viz. popis nastavení parametru tiskárny „timeout".
[bookmark: bookmark35]GDI tiskárna neumí tisk z DOSu
Poměrně rozšířené jsou dnes tzv. GDI tiskárny, které neumí tisk z DOSu, to jest tisk v textovém režimu, tisknou pouze pomocí grafického rozhraní. Tisk z DOS - aplikace na takovou tiskárnu je prakticky možný jen pokud je aplikace spuštěna v DOS-okně pod Windows. Tisk vlastně realizuje WIN-ovla- dač pro tiskárnu, zřejmě tak, že „odchytává" znaky a řídící ESC sekvence, vysílané PC FANDem na tiskový port a převádí je do grafického formátu tisku. To je poměrně náročná činnost a také to jen někdy funguje k plné spokojenosti. Jaké jsou možnosti řešení problémů:
· Sehnat od dodavatele tiskárny nebo na internetu nejnovější verze WIN- ovladačů pro tyto tiskárny a hledat správné nastavení. Typický příklad jsou tiskárny HP DJ 7xy, kde se zkušenějším uživatelům podařilo je nastavit (viz. přehled tiskáren na www.alis.cz).
· Ve verzi PC FANDu 4.2 zkusil tisk na „logický" port. S touto technologií tisku se různé drivery (nejen Win) lépe snášejí.
· Nasadit tiskový manažer.
Obvykle bývá potíž zjistit, že jde o tento typ tiskárny, neboť z dokumentace typu "spusťte program a myší klikněte sem nebo tam" nic podstatného nelze zjistit, spíše jen vydedukovat. Podobně je tomu u některých dodavatelů. Zkuste tiskárnu připojit k "čistému" DOS-počítači, pokud se vám nepodaří vytisknout ani čárku (nebo jen tu), asi půjde o GDI tiskárnu.
IMÍ»»* Hriručka pro programátory


Poznatky z provozu aplikací pod Windows

Nejjednodušší je zkusit DOS příkaz: COPY NějakýTextovýSoubor LPT1
#

#

#
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automatická sestava	8
autoreport	9
beep	6
copyfile	7
delay	6
délka stránky	18
edit	6
FANDINST	10, 15
head	6
headline	6
inicializace tiskárny	17
journal	6
menu	9
restore	9
tečkové příkazy	6
tisk - přes tiskový manažer	7,10
tisk - přes logický port	7,10
tisk - standardní	 10
today	4
windows	19-21
zálohování	9
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